호안공법 비교표(예시)

구 분	소하천생태블록	산석쌓기
단면도
시공 전경
공법 개요	□자연석형상과 색조를 한 전면과 배수공을 가진 배면이 인접되는 블록과 맞물려 결합 가능한 형상으로 상하,좌우가 종횡으로 서로 통하는 공간부를 가진 구조로 법면의 침식과 유실을 방지하며 제방 및 절개지의 안정을 꾀할 수 있고 식물의 생육을 통해 생물의 서식공간을 제공함으로써 훼손된 자연환경을 복원할 수 있는 친환경공법임.	□산석쌓기 옹벽호안은 옹벽 구조를 위해서 개발 되었으며, 자연적인 미와 구조적 안정성에 부합되고 자연과 어울리는 친환경적인 공법임
규 격	1,000*1,000*700	1,000 * 1,000 * 200
장 점	□호안 사면의 자연석 질감 □제품 전체의 일체화로 굴요성 및 안정성 확보 □블록표면 식재로 아름다운 경관 창출 및 동식물 서식처 제공	□경관적, 구조적 목적으로 만든 일체화된 자연성 구조체 □옹벽의 기능과 조경의 기능을 동시에 수행하는 환경친화적 공법
단 점	□곡선부 구간에는 정밀시공 필요 □시공비가 저렴, 하루 300㎡에서 350㎡ 시공가능	□시공비가 다소높음 □시공이 어려워 숙련된 기술자 필요함
소류력	50(kg/㎡)이상	50(kg/㎡)이상
공사비	순공사비 :185,400(원/㎡)	370,000(원/㎡)
적 용	No. 0 ~ No. 16	No. 40 ~ No. 75