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	호 안 블 록

	
	산 수- 뷰
	산 수 – 뱅 크
	산수-스 텝
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	단 면 도
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	시공직후    전경
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	식생활착 후  전경
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	장 점 
	*자연석의 질감과 색감을 가지며 어소,녹화 공통시스템으로 삼점지지공법을 표현하여 안정성과 자연과의 조화를 이루므로 경관이 극히 우수하고 유지보수가 용이함.
*수충부에는 전용칸막이로 구획하여 넓은 공간을 확보함으로 어류의 휴식처 제공.

*블록내 식재공간이 풍부하여 생물이 생육하여 생태의 단절이 없다.
	*자연석질감과 색감을 가진 블록으로 경관용의 우수한 친환경제품.
*블록이 기하학형상의 다각으로 서로 맞물리며 블록간 연결봉 설치 및 블록의 자중으로 구조적 안전성 확보

*식재후에는 통수공과 블록 외각에 제방부가 있어 복토의 유실방지 및 배수성 향상

*기계화 시공으로 공기단축 효과
	*크기가 다른 자연석을 서로 교호지게 배열하여 노약자도 쉽게 오르내리게 설계됨.

*호안의 계단, 관람석 및 친수시설을 제공하는 자연미 풍부한 기능성 공간으로 변화시키고 블록의 틈마다 잔디 등이 자라나 주위와 어우러져 자연환경 보존에 뛰어난 환경친화적 호안 계단블록임.

*조립식 블록으로 시공성이 우수하므로 공기단축 효과.

	단 점
	자재비가 무색 콘크리트 

제품보다 다소 높다
	자재비가 무색 콘크리트 

제품보다 다소 높다
	자재비가 무색 콘크리트 

제품보다 다소 높다
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	구분
	호안블록

	
	산수- 뷰

(환경경관 어소옹벽블록)
	산수-뱅크

(환경경관 식생호안블록)
	산수-스텝 

(환경경관 계단블록)

	제품
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	규격 및 

중량
	 규격 : 1000×700×1000mm

 중량 : 620kg/㎡
	규격 : 990×990×225mm 

중량 : 370kg/㎡
	규격 : 1000×1000×270mm 

중량 : 435kg/㎡

	공 법
	삼점지지표현공법

야면석 메쌓기의 기본인 돌과 돌을 3개소 이상 접촉시켜 서로 맞물린 상태로 벽을 일체화 한 구조강도가 뛰어난 반중력식 콘크리트블록을 자연과 조화시키기 위한 표현공법 
	블록이 기하학적 형상의 다각으로 서로 맞물리고 블록간 연결봉을 설치하여 블록을 일체화 시키며 블록의 자중에 의해 안정적.

연결봉을 용접구조가 아닌 1회반 이상을 감아서 제작하여 충격에 의한 인장력과 굴요성을 극대화 하였음 
	1㎡의 제품에 크기와 높이가각각 다른 자연석형상의 발판을 서로 교호지게 배열하여 노약자도 쉽게 오르내릴 수 있으며, 블록자체가 서로 연결되며 연결고리설치로 블록 전체가 일체가 되어 구조적 안정성을 꾀함.

	소류력 및유속
	소류력 : 60kg/㎡

유  속 : 8.0m/s 
	소류력 : 24kg/㎡

유  속 : 6.0m/s
	소류력 : 24kg/㎡

유  속 : 6.0m/s

	환경성 
	수변생태 양서류 및 파충류의 서식지 제공(어소겸용).

풀이 없는 계절도 경관이 좋음.

식재공간이 크므로 가뭄에 강하여 초목이 고사되지 않음.
	천연석과 흡사함.

식생공간이 많음.

파충류 등 생태계 서식지 제공.

제방부가 있어 복토의 유실을 최소화함.
	콘크리트 계단이나 타사의 계단블록에는 없는 블록 사이에 식생공간이 있어 잔디 등을 식재할 수 있다.

	경관성
	풍화작용을 겪은 자연석의 질감과 색감을 표현하며 퇴색이 되지 않아 자연석 같아 보이며 초화류나 소관목을 식재할 수 있어 어떠한 주위 환경에도 잘 어울린다.
	깬돌이나 단순한 강돌의 형상이 아닌 수 천년 변화무상한 풍화암의 질감과 색조를 갖고 있어 풀이 없는 동절기에 더욱 경관을 아름답게 한다.(우리나라는 11월부터 다음해 4월까지 6개월은 풀이 없는 계절이다)
	풍화암의 질감과 색감을 표현하여 전석, 야면석 또는 다듬은 돌계단보다 더 자연스러워 친수시설이나 야외관람석으로 설치하면 조경의 효과가 있어 자연과 조화를 이룬다. 

	유지

관리
	측면 마감형이 있어 10~20m 간격으로 필요한 구간을 구획하여 설치하면 부분 손괴가 발생할 경우 유지보수가 쉽다

p.c형 제작방법에 의한 제품으로 강도 300㎏이상이므로 내구성이 아주 좋다.
	블록자체가 기하학 형상의 다각으로 서로 맞물리고 연결봉 사용으로 견고함 

p.c형 제작방법에 의한 제품으로 강도300kg이상이므로 내구성이 아주 좋다.
	천연 칼라규사를 사용하여 제작되므로 마모가 될수록 더욱 자연스러운 색상을 유지한다.

p.c형 제작방법에 의한 제품으로 강도300kg이상이므로 내구성이 아주 좋다.

	특허 유무 시공사례(건)
	발명특허 : 제0593181호

시공사례 :충북 옥천군 외 다수
	실용신안 : 제0350401호

시공사례 : 충북 옥천군 외 다수
	실용신안 : 제0327403호

시공사례 : 충북 옥천군 외 다수

	공사비 (㎡당)
	자재비:163,710원(컬러,조달가)

     115,910원(무색,조달가)시공비 :  29,000원
	자재비: 87,480원(컬러,조달가)

        71,630원(무색,조달가)                       

시공비 :24,454원(연결부속별도)
	자재비 : 153,910원(컬러,조달가)

시공비 :26,070원(연결부속별도)
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