경관용 계단블록

특별시방서

경상북도 영덕군 창포리 친수공간 조성

Tel  : 043) 732 ‐ 0901   Fax  : 043) 733 ‐ 0901

Home page : www.sansookorea.co.kr,  E-mail : sskdkk@naver.com

충청북도 옥천군 청성면 신매인정로 30

특 별 시 방 서

‐ 경관용 계단블록의 시공방법 ‐

1. 시공계획

적용범위
본 시방서는 경관용 계단블록(이하 “스텝”이라 한다)을 이용한 시공과 재료에 관한 기본적 시방을 제시하여 미관지구의 호안, 수로 비탈면에는 친수공간을 제공하고 절·성토 비탈면 등에는 구조적으로 안정되면서 생태계의 차단이 없는 자연친화적인 공간과 주변의 자연과는 조화를 이루는 경관용 계단 이나 관람석 또는 친수공간을 조성하는데 목적이 있다.

관련시방
이 공사와 관련이 있는 사항 중 본 시방서에 언급된 이외의 사항은 하천공사 표준시방서(건설교통부, 1999)의 해당 사항에 따른다.

2. 스텝의 시공

건설업자는 현장 내 반입된 모든 스텝을 현장 내에서 운반 또는 적치, 보관 하는데 있어 스텝의 형상에 손상이 없도록 주의해야 한다.

스텝을 보관장소로 부터 운반하고자 할 때는 작업 전에 운반방법, 1회 운반량, 운반장소 등에 대하여 작업계획서를 제출하고 공사감독자의 승인을 얻은 후 실시해야 한다.

스텝을 포설하고자 하는 비탈면에 면 고르기와 규준틀 설치 또는 측량 기준점(선)을 만들어 규준틀 내에 거치하도록 한다.

바닥면의 토사 유출 방지를 위한 흡출방지재(시방서에 의한 부직포)를 깐다
이는 토사의 유실방지와 토공안정의 목적이므로 확실히 시공토록 한다.

스텝은 미관을 고려하여 배치에 유의하고 인양기구를 사용하여 하단부터 거치하고 연속 포설하여 마지막 상단을 마감한다. 이때 공히 스텝 간 ‐ 스텝의 포설용 돌기가 서로 마주 닫게 ‐ 밀착시공(20mm 이내)을 해야 하며, 스텝이 불안정한 고립상태로 거치 되는 일이 없도록 하여야 한다.

스텝을 포설시 사면이 안정되고 세굴을 방지할 수 있는 구조로 거치 되어야 한다.
기초가 있는 경우 기초와 닫는 부위, 곡선부 및 이음부 등 밀착이 어려운 곳에는 자연석 또는 콘크리트 모르타르로 틈 메우기를 해야 한다.

굴요성, 내구성을 증가시키기 위하여 블록을 연결고리에 의하여 용융아연 도금된 육각볼트(M12x25)로 연결하여 전체가 일체가 되도록 해야 한다.

블록을 절단해야 할 경우에는 콘크리트 절단기를 사용하여 블록의 마감부가 매끈하도록 실시해야 한다.

블록은 토공작업 후 곧바로 시공하는 것보다 시간을 두고 자연침하 및 다짐이 된 후 시공하도록 해야 한다.

블록간의 틈 사이에 복토를 하고 들풀이나 잔디 등을 심는다.
경우에 따라 자갈이나 시멘트 모르타르를 틈 사이에 채워 넣어 마감할 수 있다

3. 시공허용오차

블록 시공 시 허용오차 범위는 법선과 줄눈 간격을 기준으로 ±5cm 이내로 한다.